<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="FAB_Hello" package="1206" value="10uF"/>
<element name="C4" library="FAB_Hello" package="1206" value="100nF"/>
<element name="C5" library="FAB_Hello" package="1206" value="1uF"/>
<element name="MIC" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="NEOPIXEL" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="R1" library="FAB_Hello" package="1206" value="10K"/>
<element name="R3" library="FAB_Hello" package="1206" value="10K"/>
<element name="SPI-HEADERS" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="BATT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="POWER" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="MIC" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="1"/>
<contactref element="BATT" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="MIC" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="3"/>
<contactref element="BATT" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="MIC" pad="1"/>
<contactref element="SPI-HEADERS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="MIC" pad="5"/>
<contactref element="SPI-HEADERS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="MIC" pad="6"/>
<contactref element="SPI-HEADERS" pad="2"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="MIC" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SPI-HEADERS" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
